Рассчитать возможную зону увлажнения стены жилого помещения для г. Магадана

Стена:

1 слой штукатурка 0,02м.

2 слой кирпич 0,6м.

3 слой пенополистерол 0,15м.

4 слой штукатурка 0,03м.