**Тема: «Определение поперечного сечения изгибаемых элементов стальных конструкций»**

*Подобрать поперечное сечение металлической балки по прочности. Сечение выбрать согласно сортаменту.*

*Q=21кн/м*

