ROADM, OADM

## ROADM

### Перестраиваемые мультиплексоры (Reconfigurable optical add-drop multiplexer) ROADM - это устройство, которое может добавлять, блокировать, передавать или перенаправлять модулированные инфракрасные и видимые световые пучки различных длин волн в волоконно-оптической сети.

ROADM используются в системах, использующих мультиплексирование с разделением по длине волны. До разработки устройств оптического мультиплексирования, таких как ROADM, маршрутизация сигналов в волоконно-оптических сетях осуществлялась путем преобразования инфракрасных или видимых лучей в электрические сигналы и маршрутизации этих сигналов с использованием обычных электронных переключателей. Затем перенаправленные электрические сигналы были преобразованы обратно в инфракрасные или видимые лучи.
Технология переконфигурируемого оптического мультиплексирования ввода/вывода, на которой построен данный мультиплексор, позволяет обеспечить высокую гибкость при выделении длин волн сетевым узлам. ROADM позволяют легко и быстро увеличить пропускную способность линии там, где это нужно, не прибегая к дорогим методам перепроектировки сети и не останавливая предоставление услуг связи. ROADM дают возможность сетевому администратору с помощью специальной программы выбрать те каналы, которые нужно ввести, вывести или пропустить на каждом узле DWDM сети. Данная технология позволяет добавлять каналы по мере роста потребностей абонентов.

## Мультиплексоры ROADM-x/1

### Увеличение пролетов между двумя узлами за счет удаленного усиление сигнала.

Мультиплексоры ROADM-x/1(х=2,4,9) предназначены для выборочного объединения каналов из соответственно двух, четырех и девяти входных линейных DWDM- сигналов в один выходной DWDM-сигнал. Оптический эквалайзер (СА) имеет один DWDM-вход и один DWDM-выход. Все мультиплексоры осуществляют поканальную регулировку мощности сигнала встроенными оптическими аттенюаторами через сетевую систему управления. На всех блоках ROADM реализован механизм WSS-резервирования, который позволяет по сигналу системы управления, перестроить путь оптического канала по другому маршруту, что можно наблюдать на рисунке.

Данная технология позволяет выполнять резервирование высокоскоростных каналов 100G и 40G с минимальными затратами. Время перестройки маршрута составляет менее 40 секунд. Благодаря своей гибкости и характеристикам мультиплексоры ROADM-x/1 идеально подойдут телекоммуникационным операторам и провайдерам связи. Компании могут использовать устройства для повышения плотности услуг собственных DWDM сетей. Также прибор способен динамически расширить пропускную способность, без выезда технического персонала на место.

## Мультиплексоры ввода/вывода OADM

### Мультиплексоры ввода/вывода ( OADM - Optical Add/Drop Multiplexer) отличаются тем, что часть спектральных каналов проходит транзитом.

Строятся они обычно на основе тонкопленочных фильтров TFF и рассчитаны на работу в сетях, где необходим ввод/вывод каналов с фиксированными длинами волн.Современные сети должны обеспечивать поддержку неравномерного «взрывного» трафика, создаваемого услугами по «запросу», такими, как видеоконференции и VоD (видео по запросу). Эта задача решается с помощью перестраиваемых мультиплексоров ( ROADM — Reconfigurable OADM) и оптических коммутаторов OXC (Optical CrossConnect), которые позволяют увеличить производительность сети благодаря удаленному управлению сетевыми узлами.

## Принципиальная схема наиболее популярной модификации OADM-модуля

Также, как и мультиплексоры, OADM-модули устройства полностью пассивные, функционал которых реализован с помощью призм и линз. Это несет с собой как положительные последствия – они не требуют питания, могут устанавливаться на улице, в муфтах, так и отрицательные – дополнительные элементы в цепи, вносят дополнительное затухание – как правило до 1,5dB на каждой длине волны, причем не только на “отклоняемом» канале, но и на «сквозном».
OADM-модули могут выпускаться в различном исполнении, например, безкорпусные модели, представляют из себя компактные пластиковые устройства с габаритами 80 x 10 x 100 миллиметров При необходимости жесткого крепления в стойке или шкафу, возможно изготовление OADM в металлических корпусах с габаритами 213 x 43 x 217 миллиметров, по примеру мультиплексоров.