ROPA

## ROPA-усилитель

### Эрбиевый волоконный усилитель ROPA используется в сверхдальних волоконно-оптических линиях связи и предназначен для эффективного линейного усиления малых оптических сигналов.

Усилитель удаленной накачки ( ROPA , Remote Optically Pumped Amplifier), служит для увеличения расстояния между двумя узлами связи. Устройство представляет собой эрбиевый оптический усилитель. Излучение накачки для данного усилителя доставляется удалённо на длине волны 1480 нм. При этом может использоваться как дополнительное волокно, так и волокно линии связи. Технически устройство реализовано на двух блоках. Пассивная часть представляет собой герметичную муфту с волоконно-оптической схемой. Активная часть включает в себя 1 или 2 лазера накачки. Доступны конфигурации усилителей ROPA c встречной (излучение накачки доставляется со стороны приёмника) и попутной (накачка с передающей стороны) накачкой.
В зависимости от требуемой пропускной способности режимы работы и дальность расстояния передачи будут различным. Применение усилителя с удаленной накачкой ROPA позволяет увеличить расстояние между двумя узлами связи. ROPA представляет собой эрбиевый оптический усилитель, излучение накачки для которого на длине волны 1480 нм доставляется удалённо: по волокну линии связи, либо по дополнительному волокну. Устройство состоит из двух функциональных блоков: пассивной части (герметичная муфта с волоконно-оптической схемой) и активной части (один или два лазера накачки). Возможны конфигурации усилителей ROPA с встречной (излучение накачки доставляется со стороны приёмной части) и попутной (доставка накачки со стороны передающей части) накачкой. Режимы работы и выигрыш в перекрываемом расстоянии будут различными и зависят от требуемой пропускной способности.

## ROPA-усилитель

### Увеличение пролетов между двумя узлами за счет удаленного усиление сигнала.

Применение схемы с усилителем удаленной накачки ROPA позволяет увеличить расстояние между двумя узлами связи. ROPA представляет собой эрбиевый оптический усилитель, излучение накачки для которого на длине волны 1480 нм доставляется удалённо: по волокну линии связи, либо по дополнительному волокну. Устройство состоит из двух функциональных блоков: пассивной части (герметичная муфта с волоконно-оптической схемой) и активной части (один или два лазера накачки).
Возможны конфигурации усилителей ROPA c встречной (излучение накачки доставляется со стороны приёмной части) и попутной (доставка накачки со стороны передающей части) накачкой. Режимы работы и выигрыш в перекрываемом расстоянии будут различными и зависят от требуемой пропускной способности. Вариант применения схемы ROPA для пролета 500 км.