FLEXGRID WSS

## Внедрение новых форматов передачи

### Недавно было расширено поддержиывть концепции гибких или эластичных сетей в соответствии с ITU G.654.2 с помощью таких продуктов, как FlexGrid WSS.

Увеличение спроса на сетевые услуги стимулирует внедрение новых форматов передачи и технологий управления каналами, которые облегчают эффективное использование оптической полосы пропускания для чрезвычайно высоких скоростей передачи данных. Хотя внедрение когерентных методов, таких как двухполярная квадратурная фазовая манипуляция (DP-QPSK), обеспечивает передачу 100 Гбит/с в канале 50 ГГц, трафик с более высокими скоростями передачи данных, включая сигналы 400 Гбит/с и 1 Тбит/с в будущем, как ожидается, не будет входить в каналы шириной 50 ГГц. Эти более высокие скорости передачи данных требуют, чтобы интервалы каналов были гибкими и были увеличены для использования новых форматов передачи.

## Технология Flexgrid

Технология FlexGrid обеспечивает динамическое управление центральной частотой канала с разрешением 6,25 ГГц и шириной канала с разрешением 12,5 ГГц в сегментовом коммутаторе (WSS), ключевом элементе в Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer (ROADM). После развертывания планы каналов настраиваются «на лету», что означает, что пропускная способность канала может быть скорректирована для наиболее эффективного выполнения будущих требований по мере их возникновения. Поскольку края временных интервалов выровнены по сетке ITU 12,5 ГГц, FlexGrid предлагает полную обратную совместимость с стандартными сетями ITU с частотой 100 ГГц и 50 ГГц, как показано на рисунке.

## Расчёт количества частотных интервалов

### m = ((BW * (1 + FEC) / SE) + GB) / 12.5

⚊ BW - Защитный интервал, Гб/c ;

⚊ FEC -прямая коррекция ошибок, %;

⚊ SE - спектральная эффективность;

⚊ GB - защитный интервал.