Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
5. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза
| L | = 0,5TD
H1 | = 0
H2 | = TD
6. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза, при 2=180 и зажиме призмой
| H1 | = 0
H2 | = TD
H3 | = 0,5TD

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.