Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Литые отверстия Внешние поверхности вращения Торцовые поверхности

### Барабаны. Торцовые поверхности

Cпособ обработки | Припуск на торец при диаметре обрабатываемой поверхности
до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 260
Черновое или однократное подрезание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,50
* центробежного | 0,00 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,20
* в кокиль или оболочковые формы | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70
Чистовое подрезание после чернового | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15
Шлифование после чистового подрезания | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.