Точность и качество при обработке отверстий

## Таблицы точности обработки

###

### Точность и качество поверхности при обработке отверстий

### (протягивание)

Точность формы

Технологические допуски, мкм, на размер обработки при номинальных диаметрах отверстий, мм
| IT | Rz/a | H | св. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| мкм | мкм | до | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360 | 500

#### Протягивание

Черновое литого или прошитого отверстия | 4 | 8 | 25-15 |  | - | - | - | - | 170 | 200 | 230 | 260 | - | - | -
3a | 8 | 25-15 | - | - | - | - | 100 | 120 | 140 | 160 | - | - | -
Чистовое после чернового или после сверления | 3 | 7-8 | 10-5 | - | - | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | -
2a | 7-8 | 10-5 | - | - | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | - | - | -
2 | 7-8 | 10-5 | - | - | 19 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | - | - | -

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.