Точность и качество поверхности при обработке плоских поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность и качество поверхности при обработке плоских поверхностей

### (протягивание)

Точность формы

| Габариты, мм
--- | ---
| до 160 х 160 | ... до 400 х 400 | ... до 1000 х 1000
|  | Размер обработки до базовой поверхности, мм
IT | Rz/a | H | св. | - | 80 | 180 | 260 | - | 80 | 180 | 260 | - | 80 | 180 | 260
| мкм | мкм | до | 80 | 180 | 260 | 500 | 80 | 180 | 260 | 500 | 80 | 180 | 260 | 500

#### Протягивание

Допуск размера, мкм

Допуск размера, мкм

Допуск размера, мкм

Однократное | 3а | 7-5 | 50-10 |  | - | - | - | - | 120 | 160 | 185 | 250 | 120 | 160 | 185 | 250
3 | 7-5 | 50-10 | 60 | 80 | 90 | 120 | 60 | 80 | 90 | 120 | 60 | 80 | 90 | 120
2а | 7-5 | 50-10 | 25 | 40 | 47 | 62 | 25 | 40 | 47 | 62 | - | - | - | -

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.