Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Протягивание отверстий

###

Примечание:

- Припуски даны на обработку отверстий длинной L≤3d (меньше 3-х диаметров)

Номинальный диаметр отверстия | Припуск на диаметр для отверстий, подготовленных с точностью
до 4-го класса | грубее 4-го класса
до 18 | 0,5 | 0,7
cв. 18 до 30 | 0,6 | 0,8
cв. 30 до 50 | 0,8 | 1,0
cв. 50 до 80 | 1,0 | 1,2
cв. 80 до 120 | 1,2 | 1,5
cв. 120 до 180 | 1,5 | 1,8

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.