Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Плоскости Литые отверстия Торцовые поверхности

Литые окна Поверхности бобышек, платиков, приливов

### К о р п у с н ы е д е т а л и. Плоскости

Способ обработки | Припуск на сторону, мм, при наибольшем размере обрабатываемой поверхности
до 50 | св. 50 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 260 | св.260 до 360 | св.360 до 500 | св.500 до 630 | св.630 до 800 | св.800 до 1000 | св.1000 до 1250
Черновое или однократное фрезерование или строгание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,80
* в кокиль, оболочковые формы | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 1,30 | 1,50
* по выплавляемым моделям | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,56 | 0,70 | 0,83 | 1,00 | - | -
* под давлением | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | - | - | -
Чистовое фрезерование или строгание после чернового | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,55
Шлифование после чистового строгания или фрезерование | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,38

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.