Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Припуски на ширину пазов

###

Примечание :

- Размеры пазов: длина до 80 мм, глубина до 60 мм

Величина припуска, мм
Ширина паза b, мм | Чистовое фрезерование после чернового | Шлифование пазов у термически обработанных и необработанных деталей после чистового фрезерования
до 6 | 1,5 | 0,5
св. 6 до 10 | 2,0 | 0,7
св. 10 до 50 | 3,0 | 1,0
св. 50 до 120 | 4,0 | 1,0

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.