Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Плоскости Литые отверстия Торцовые поверхности

Литые окна Поверхности бобышек, платиков, приливов

### Корпусные детали. Литые отверстия

Способ обработки | Припуск на отверстие , мм, при его номинальном размере
до 50 | св. 50 до 120
Черновое растачивание или зенкерование после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 2,80 | 3,00
* в кокиль, оболочковые формы | 1,40 | 1,50
* по выплавляемым моделям | 0,80 | 0,90
* под давлением | 0,40 | 0,45
Чистовое растачивание после чернового растачивание или зенкерование | 0,30 | 0,40
Тонкое растачивание, нормальное развертывание или предварительное шлифование после чистового | 0,15 | 0,20
Тонкое развертывание после нормального или чистовое шлифование после предварительного | 0,12 | 0,18

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.