Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Плоскости Литые отверстия Торцовые поверхности

Литые окна Поверхности бобышек, платиков, приливов

### Корпусные детали. Литые окна

Способ обработки | Припуск на сторону, мм, при наибольшем размере обрабатываемой поверхности
до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св.120 до 180 | св. 180 до 260
Предварительное фрезерование или долбление по контуру после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80
* в кокиль, оболочковые формы | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20
* по выплавляемым моделям | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,0 | 0,65
* под давлением | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45
Чистовое фрезерование или долбление по контуру после предварительной обрботки | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,65

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.