Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
7. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза, при 2=180, призма со сферич. опорами
| H1 | = Ã - 0,5TD
H2 | = Ã + 0,5TD
H3 | = Ã

Здесь :

Ã= |  | (r+0,5Dmin+0,5TD)2 - 0,5L2
- |  | (r+0,5Dmin)2 - 0,25L2 |

8. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при сверлении отверстий по кондуктору
| h | = 0,5TD ( 1/sin - 1), при h > 0,5D
= 0,5TD ( 1/sin), при h = 0,5D
= 0,5TD ( 1/sin + 1), при h > 0,5D

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.