Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

### Обозначения :

- e - эксцентриситет наружной поверхности относительно отверстия

- - допуск на диаметр отверстия

- - допуск на диаметр пальца (оправки)

- - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец

- H3 - размер от обрабатываемой поверхности до оси наружной поверхности

- H4 - размер от обрабатываемой поверхности до оси отверстия

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
15. На палец (оправку) с зазором; с односторонним прижатием торец заготовки неперпендикулярен оси базового отверстия Обработка плоской поверхности или паза [ назад]
| H1, H2 | = 0,5TD + 2e + 0,5 + tg
16. На палец (оправку) без зазора; торец заготовки неперпендикулярен оси базового отверстия [ назад]
| L1 | = + 2r tg

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.