Запись переходов

ПРАВИЛА ЗАПИСИ ПЕРЕХОДА

Регламентировано ГОСТ 3.1702. Некоторые примеры полной и сокращенной записи переходов см. ниже

Эскиз | Запись перехода полная | Эскиз | Запись перехода сокращенная
| Точить (шлифовать, притереть, полировать и т. п.) поверхность, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Точить (шлифовать, притереть, полировать и т. п.) поверхность 1
| Точить (шлифовать, довести, полировать и т. п.) канавку, выдерживая размеры 1—3 |  | Точить (шлифовать, довести, полировать и т. п.) канавку 1
| Точить (шлифовать, полировать и т. п.) выточку, выдерживая размеры 1—4 |  | Точить (шлифовать, полировать и т. п.) выточку 1
| Точить (шлифовать, полировать и т. п.) фаску, выдерживая размер 1 |  | Точить (шлифовать, полировать и т. п.) фаску 1
| Точить (шлифовать, притереть и т. п.) конус, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Точить (шлифовать, притереть и т. п.) конус 1
| Точить (шлифовать, полировать н т. п.) сферу, выдерживая размер 1 |  | Точить (шлифовать, полировать и т. п.) сферу 1 > ^
| Точить (шлифовать, полировать и т. п.) криволинейную поверхность, выдерживая размеры 1—1 |  | Точить (шлифовать, полировать и т. п.) криволинейную поверхность 1
| Нарезать (фрезеровать, накатать, шлифовать и т.п.) резьбу, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Нарезать (фрезеровать, накатать и т. п.) резьбу 1
| Накатать рифление, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Накатать рифление 1
| Центровать торец, выдерживая размеры 1—4 |  | Центровать торец 1
| Сверлить (зенкеровать, развернуть и т. п.) отверстие, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Сверлить (зенкеровать, развернуть и т п) отверстие 1
| Сверлить (рассверлить, зенкеровать и т. п.) отверстие, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Сверлить (рассверлить, зенкеровать н т. п.) отверстие 1