Точность формы при обработке плоских поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность формы при обработке плоских поверхностей

### (шлифование, притирка, шабрение)

Точность размера

| Габариты обрабатываемой поверхности, мм
--- | ---
до 60 х 60 | до 160 х 160 | ... до 400 х 400 | ... до 1000 х 1000
| IT | Допуск формы, мкм | Допуск формы, мкм | Допуск формы, мкм | Допуск формы, мкм

#### Шлифование

Предварительное | 3a | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100
3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60
2a | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40
Чистовое или однократное | 3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60
2a | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40
2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25
Тонкое | 2a 2 1 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40
4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25
2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16
1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10

#### Притирка, шабрение (тонкое)

Притирка, тонкое шабрение | 1 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16
1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10
1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.