Припуски на мехобработку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Припуски на обработку

### Валы, заготовки из проката

Точение проката повышенной точности Точение проката обычной точности

Точение штампованных заготовок Шлифование заготовок

Примечание :

- Припуски при шлифование указаны при установке заготовки в центрах, в скобках - в патроне.

- Если величина припуска при шлифовании не может быть снята за один проход, то 70% его удаляют на первом и 30% на втором проходах.

- Величины припусков на обработку конических поверхностей принимать те же, что и на обработку цилиндрических поверхностей, устанавливая их по наибольшему диаметру.

### Шлифование заготовок

Ном. диам-р | Способ обработки | Припуск на диаметр при длине вала, мм
до 120 | св. 120 до 260 | св. 260 до 500 | св. 500 до 800 | св. 800 до 1250 | св.1250 до 2000
до 30 | Предварительное после термообр-ки Предв. после чистового точения Чистовое после предв.шлифования | 0,30 0,10 0,06 | 0,60 0,10 0,06 | - - - | - - - | - - - | - - -
св. 30 до 50 | Предварительное после термообр-ки Предв. после чистового точения Чистовое после предв.шлифования | 0,25 0,10 0,06 | 0,50 0,10 0,06 | 0,85 0,10 0,06 | - - - | - - - | - - -
св.50 до 80 | Предварительное после термообр-ки Предв. после чистового точения Чистовое после предв.шлифования | 0,25 0,10 0,06 | 0,40 0,10 0,06 | 0,75 0,10 0,06 | 1,20 0,10 0,06 | - - - | - - -
св. 80 до 120 | Предварительное после термообр-ки Предв. после чистового точения Чистовое после предв.шлифования | 0,20 0,10 0,06 | 0,35 0,10 0,06 | 0,65 0,10 0,06 | 1,00 0,10 0,06 | 1,55 0,10 0,06 | - - -
св. 120 до 180 | Предварительное после термообр-ки Предв. после чистового точения Чистовое после предв.шлифования | 0,17 0,10 0,06 | 0,30 0,10 0,06 | 0,55 0,10 0,06 | 0,85 0,10 0,06 | 1,30 0,10 0,06 | 2,10 0,10 0,06

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.