Точность и качество поверхности при обработке зубьев

## Таблицы точности обработки

###

### Точность обработки цилиндрических зубчатых колес эвольвентным профилем

#### Технология обработки

Степень точности по ГОСТу 1643-56

#### Накатывание зубчатого профиля

горячее, (m=2…8 мм), с радиальной или осевой подачей | 9...8
горячее, (m=2…8 мм), последующим холодным калиброванием | 8...7
холодное, (m<1,5 мм) | 7

#### Фрезерование

многозаходными червячными фрезами (m=1…20 мм) | 10-8
однозаходными чистовыми черв.фрезами по ГОСТу 9324-60 |
(m=1…10 мм) прецизионными, класса точности АА | 7
(m=1…20 мм) общего назначения класс точности А | 8
(m=1…20 мм) общего назначения класс точности В | 9
(m=1…20 мм) общего назначения класс точности С | 10

#### Зуботочение

8...7

#### Контурное зубодолбление

8...7

#### Долбление чистовыми дисковыми долбяками по ГОСТу 9323-60 (m=1…12 мм)

кл. точности : АА | 6
кл. точности : А | 7
кл. точности : В | 8

#### Шевингование дисковым шевером по ГОСТу 8570-57 (m=1…8 мм)

кл. точности : А | 6
кл. точности : В | 7
кл. точности : С | 8
однолезвийным затылованным кромочным шевером после горячего накатывания зубчатого профиля (m=2…8 мм) | 8...7

#### Шлифование зубчатого профиля :

Профильным (фасонным) кругом методом копирования | 6...5
Тарельчатыми абразивными кругами методом обкатки с единичным делением | 6...3
Червячным абразивным кругом методом обкатки | 6...4
Притирка зубьев чугунными шестернями-притирами | 6...5

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.