Точность формы при обработке плоских поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность формы при обработке плоских поверхностей

### (тоцевое точение и подрезка)

Точность размера

| Габариты обрабатываемой поверхности, мм
--- | ---
до 60 х 60 | до 160 х 160 | ... до 400 х 400 | ... до 1000 х 1000

#### Торцевое точение и подрезка

IT

Допуск формы, мкм

Допуск формы, мкм

Допуск формы, мкм

Допуск формы, мкм

Черновое | 7 | 80 40 | 100 60 | 120 60 | 160 100 | 200 100 | 250 160 | 250 160 | 400 250
5
4
Чистовое | 5 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 400
4 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250
3а | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 160
3 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | -
Тонкое | 3 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100
2a | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60
2 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.