Точность взаимного расположения отверстий с параллельными осями

## Таблицы точности обработки

###

### Точность взаимного расположения отверстий с параллельными осями

Станки | Метод координации инструмента | Отклонение межосевого расстояния в мкм

#### Сверление отверстий

Вертикально- и радиально-сверлильные | По разметке По кондуктору | 500...1000 100...200

#### Растачивание отверстий

Вертикально- и радиально-сверлильные | По кондуктору | 50...100
Токарные | По разметке | 1000...2000
На угольнике с салазками | 100...300
Горизонтально - расточные | По разметке | 400...600
По школе с нониусом | 200...400
По штихмасу и по щупу | 50...250
По координатному шаблону | 80...200
По концевым мерам | 50...100
По кондуктору, индикаторному упору, на станках с програмным управлением установкой координат | 40...80
Агрегатные многошпиндельные | По кондуктору | 50...200
Алмазно-расточные | - | 10...50
Координатно-расточные | По оптическим приборам | 4...20

Примечание :

- Для сверлильных, горизонтально-расточных и агрегатных станков приведенные для растачивания величины отклонений относятся также к обработке отверстий.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.