Оформление МК

##### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

##### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

##### "Кемеровский государственный университет" (КемГУ)

#####

#### Заполнение операционных карт

## МАРШРУТНАЯ КАРТА – МК

шаблон карты

МК (Маршрутная карта) - форма 1 ГОСТ 3.1118-85(82) – первый лист, для последующих листов используется форма 1а

Код маршрутной карты: 10140. ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ - см. шаблон (ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ - код чертежа детали)

Самая правая графа (где буквы А, Б - ниже)

Буква проставляется левее цифр (эти цифры – порядковый номер строки, нужны для автоматизированной подготовки карт) для обозначения рода информации, которая будет записана в этой графе.

В графе А (смотрите на карте в строке А шапку для столбцов) записываются:

поле 14 - № цеха, в котором выполняется операция ( в курсовой - 01 )

поле 15 - № участка (поточной линии) (в курсовой - 01 )

поле 16 - № рабочего места в поточной линии (в курсовой - 01 )

поле 17 - № операции в ТП, включая контроль и перемещение.

ГОСТом рекомендуется нумеровать операции с шагом 5; т.есть первая операция - 005; вторая - 010; третья - 015 и так далее.

поле 18 - код операции по технологическому классификатору; наименование операции. Код допускается не указывать.

Наименование операции по ГОСТ 3.1702 - как правило, совпадает с названием оборудования (станка), на котором она производится, например : токарно-винторезная; зубообрабатывающая; отрезная; универсально-фрезерная; горизонтально-протяжная и т.п. (см. приложение 2 указанного ГОСТа).

поле 19 - обозначение документа и технологических инструкций, включая инструкции по ТБ, применяемых при выполнении данной операции. В проекте для тех операций, к которым будут разработаны ОК, надо дать код ОК (60401. ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ)

После каждой строки А обязательно должна следовать строка Б. В ней указываются (шапка граф – в верхней части в строке с буквой Б)

поле 20 - код оборудования по классификатору, краткое наименование + модель станка. Код допускается не указывать (в КР)

поле 21 - степень механизации (код) – не ставим.

поле 22 - код профессия по классификатору – НЕТ

поле 23 - Разрез работ, необходимых для выполнения - НЕТ

поле 24 - Код условий труда и код вида нормы – НЕТ

поле 25 - Количество исполнителей, занятых на операции = 1

поле 26 - Количество одновременно обрабатываемых деталей – обычно = 1 ; для операций перемещения = обьему грузовой еденицы – например, количество деталей в таре.

поле 27 - обьем производственной партии. Вы его будете считать по формуле, что была раньше в лекциях.

поле 28 - Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании. Обычно у вас = 1

поле 29 - Норма подготовительно-заключительного времени на операции (берётся из расчётов в РПЗ)

поле 30 – Норма штучного времени. Брать из расчётов в РПЗ

После таких 2-х строк делается пропуск одной пустой строки, затем группа А, Б повторяется для следующей операции и так далее.

Вверху маршрутной карты есть две графы МÆ1 и МÆ2. Они заполняются только один раз, на 1-ой МК (на картах продолжения или просто нет)

В графе МÆ1 указывается:

поле 2 - наименование, сортимент, размер и марка материала, обозначение ГОСТа, например:

круг В22 ГОСТ 2590-71 \ Ст.45 ГОСТ 1050-74

В графе МÆ1 указывается:

поле 3 - код материала по классификации – НЕТ

поле 4 - код еденицы величины (масса, площадь и т.п), допускается указывать еденицы измерения величин. У вас – кг.

поле 5 - масса детали по чертежу (кг).

поле 6 - еденица нормирования, на которой устанавливается норма расхода материала или норма времени, у Вас = 1

поле 7 – Норма расхода материала – у Вас – НЕТ. Вообще – это сколько материала уходит на изготовление одной заготовки (за минусом облоя, литников и т.п.)

поле 8 – Коэффициент использования материала (Должны подсчитать, после определения припусков)

поле 9 – Код заготовки по классификатору. Вам следует указывать вид заготовки : прокат, отливка, поковка, штамповка и т.д.)

поле 10 – профиль и размеры заготовки – её габариты: Æ100´240 (прокат) 115´270´1110 (отливка)

поле 11 – Количество деталей, изготовляемых из одной заготовки. У вас, как правило = 1

поле 12 – Масса заготовки. Вы её должны определить после определения припусков и их добавления по всем обрабатываемым поверхностям детали (понадобится для вычисления коэффициента использования материала) .

поле 13 – графа для особых указаний – НЕТ

В шапке МК (по горизонтали от «Разработал»; «Н. Контроль») указываются – все написано в образце.

Над кодом МК (10401. ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ) две правые крайние графы (помечены # и ##) служат для обозначения общего количества листов марщрутных карт и номера текущей МК.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.