Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Разрезка и обработка торца проката

###

Примечание :

- Для заготовок, не подвергающихся последующей обработке, оставлять припуск только на ширину реза; при обработке – следует предусматривать дополнительный припуск на обработку торца или по контуру.

Прокат | Способ разрезки | Номинальный диаметр проката dн или толщина материала b в мм
до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 60 | св. 60 до 80 | св. 80 до 150
Припуск на разрезку или вырезку детали, в мм
Сортовой | Механической ножовкой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Дисковой пилой на отрезном станке | - | - | - | 6 | 6
Резцом на токарном станке | 3 | 4 | 5 | 7 | -
Дисковой фрезой на фрезерном станке | 3 | 4 | - | - | -
Листовой | Газовая резка :
сектором | 3...4 | 5 | 5 | 6 | 7
ручная | 3...5 | 6...7 | 7 | 8 | 10
Припуски на механическую обработку торца, в мм
| На подрезку торца после отрезки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
На обработку по контуру после вырезки | 4...5 | 6 | 7 | 9 | 9

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.