Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
1. Базирование : по двум плоским поверхностям [ назад] Обработка уступа
| A | = 0
B | = Th tg при 90
= 0 при = 0
C | = TH
K | = TE
2. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза
| H1 | = 0,5TD ( sin/ sin - 1) при = ... 90
= 0,5TD( 1 - sin/ sin) при = 0 ...
H2 | = 0,5TD (sin/ sin - 1)
H3 | = 0,5TD(sin/sin)

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.