Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Отверстия в сплошном материале Внешние пов-ти вращения Торцовые пов-ти

### Втулки. Торцовые поверхности

Способ обработки | Припуск на торец при диаметре обрабатываемой поверхности
до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 80
Черновое или однократное подрезание после литья:
* в песчаные формы (в землю) | 0,8 | 0,9 | 1
* центробежного | 0,65 | 0,7 | 0,75
* в кокиль или оболочковые формы | 0,4 | 0,45 | 0,5
* по выплавляемым моделям | 0,25 | 0,3 | 0.35
* под давлением | 0,15 | 0,2 | 0,25
Чистовое подрезание после чернового подрезания | 0,12 | 0,15 | 0,2
Шлифование после чистового подрезания | 0,05 | 0,06 | 0,08

Примечание :

> Величина припуска дана на торец при совмещенных установочной и измерительной базах; при несовмещении баз к припуску добавляют погрешность базирования, равную допуску на размер, связывающий установочную и измерительную базы.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.