Точность и качество при обработке отверстий

## Таблицы точности обработки

###

### Точность и качество поверхности при обработке отверстий

### (сверление, рассверливание, зенкерование)

Точность формы

Технологические допуски, мкм, на размер обработки при номинальных диаметрах отверстий, мм
| IT | Rz/a | H | св. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| мкм | мкм | до | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360 | 500

#### Сверление и рассверливание

Сверление | 5 | 5-3 | 70-25 |  | - | - | 240 | 280 | 340 | 400 | - | - | - | - | -
4 | 5-3 | 70-25 |  | 80 | 100 | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - | -

#### Зенкерование

Черновое | 5 | 3-4 | 50-30 |  | - | - | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | - | - | - | -
Однократное литого или прошитого отверстия | 5 | 4-5 | 40-25 |  | - | - | - | 280 | 340 | 400 | 460 | - | - | - | -
4 | 4-5 | 40-25 |  | - | - | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | - | - | - | -
Чистовое после чернового или сверления | 3a | 4-5 | 40-25 |  | - | - | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | - | - | - | -

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.