Точность и качество обработки наружних цилиндрических поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность и качество поверхности при обработке наружных цилиндрических поверхностей

### (токарная обработка)

Допуски формы

Технологические допуски, мкм, на размер обработки при номинальных диаметрах, мм

#### Точение

IT

Rz/a

H

св.

3

6

10

18

30

50

80

120

180

260

360

| мкм | мкм | до | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360 | 500
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Черновое | 7 | 2-3 | 160-120 |  | - | - | - | - | 620 | 740 | 870 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550
5 | 2-3 | 160-120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760
Получистовое или однократное | 5 | 3-5 | 50-20 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760
4 | 3-5 | 50-20 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380
Чистовое | 3a | 4-6 | 30-20 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 215 | 250
3 | 4-6 | 30-20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120
Тонкое, Алмазное | 3 | 7-8 | 10-5 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120
2a | 7-8 | 10-5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 54 | 62

Примечание:

- Данные таблицы относятся к стальным деталям. Для деталей из чугуна или цветных сплавов предельные отклонения по точности можно принимать на один квалитет и на степень выше.

- Предельные отклонения формы и размера действительны для поверхностей l/d<2,0. При l/d=(2…10) погрешности обработки увеличиваются в 1,2-2,0 раза.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.