Точность расположения отверстий, обрабатываемых на агрегатных станках и автоматических линиях

## Таблицы точности обработки

###

### Точность расположения отверстий, обрабатываемых на агрегатных станках и автоматических линиях

Переход | Диаметры обрабатываемых отверстий в мм | Смещение оси отверстия с номинального положения при зазорах S между кондукторной втулкой и инструментом в мкм
S = 30 | S = 100 | S = 150
Сверление | 10...18 18...30 | 120 140 | 180 210 | 240 270
Зенкерование | 10...18 18...30 | 80 60 | 160 130 | 210 180
Развертывание | 10...18 18...30 | 60 40 | 130 110 | 180 150

Примечание :

- Данные таблицы относятся к деталям из серого чугуна. При обработке алюминиевых сплавов величины отклонений умножить на коэффициент 0,7.

- Величины смещения соответствуют условиям :

  - инструмент жестко закреплен в шпинделе;

  - длина кондукторной втулки около 2,5d, вылет инструмента за торец втулки 30 мм;

  - заготовка базируется на два отверстия и перпендикулярную им плоскость.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.