Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Литые отверстия Внешние поверхности вращения Торцовые поверхности

### Барабаны. Внешние поверхности вращения

Cпособ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере
до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 260
Черновое обтачивание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2.60
* центробежного | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20
* в кокиль или оболочковые формы | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30
Чистовое обтачивание или предваритсльное шлифование после чернового обтачивания | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80
Предварительное шлифование после чистового обтачииания или тонкое обтачивание после чистового обтачивания | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30
Чистовое шлифование после чернового шлифования | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20
Хонингование, отделка абразивным полотном или тонкое шлифование после чистового шлифования | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030
Притирка, суперфиниширование или полирование после тонкого обтачивания | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.