Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Внешние поверхности вращения Торцовые пов-ти Пов-ти бобышек и приливов

### Диски. Внешние поверхности вращения

Cпособ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере
от 120 до 180 | св. 180 до 260 | св. 260 до 360 | св. 360 до 500 | св. 500 до 630
Черновое обтачивание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 2,70 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00
* в кокиль или оболочковые формы | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00
Чистовое обтачивание или предварительное шлифование после чернового обтачивания | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40
Шлифование после чистового или однократного обтачивания | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30
Тонкое обтачивание после чистового обтачивания | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,15
Тонкое шлифование после чистового шлифования | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.