Точность и качество поверхности при обработке наружных цилиндрических поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность взаимного расположения отверстий с перпендикулярными осями

#### Станки

Метод координации инструмента

Неперпендикулярность осей, мкм, на длине 100 мм

#### Сверление отверстий

Вертикально-сверлильные | По разметке | 500-1000
По кондуктору | 100

#### Растачивание отверстий

Фрезерные | Поворотом делительной головки | 50-100
Поворотом стола | 20-50
Горизонтально-расточные | По разметке | 500-1000
Поворотом детали на столе с выверкой индикатором | 50-150
Поворотом стола | 60-300
По кондуктору | 40-200
Агрегатные многошпиндельные | По кондуктору | 50-100

#### Примечание :

- При растачивании отверстий с осями, перпендикулярными в пространстве, погрешность межосевого расстояния принимают с учетом координации инструмента по Таблице

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.