Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Шлифование отверстий

###

Метод обработки | Припуск на диаметр при размере отверстия, мм
6 - 10 | 10 - 50 | 50 - 180
Шлифование до термообработки | 0,2 | 0,3 | 0,4 - 0,5
Шлифование после термообработки:
черновое | - | 0,2 | 0,3
чистовое | - | 0,1 | 0,2

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.