Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

### Обозначения :

- e - эксцентриситет наружной поверхности относительно отверстия

- - допуск на диаметр отверстия

- - допуск на диаметр пальца (оправки)

- - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец

- H3 - размер от обрабатываемой поверхности до оси наружной поверхности

- H4 - размер от обрабатываемой поверхности до оси отверстия

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
11. Базирование : на палец установочный или оправку с зазором [ назад] Обработка плоской поверхности или паза
| H1, H2 | = 0,5TD + 2e + + + 2
H3 | = 2e + + + 2
H4 | = + + 2
12. Базирование : на палец (оправку) с односторонним прижатием заготовки [ назад] Обработка плоской поверхности или паза
| H1, H2 | = 0,5TD + 2e + 0,5
H3 | = 2e + 0,5 + 0,5
H4 | = 0,5 + 0,5

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.