Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Внешние пов-ти вращения Торцовые поверхности Пов-ти бобышек и приливов

### Диски. Торцовые поверхности

Cпособ обработки | Припуск на торец при диаметре обрабатываемой поверхности
от 120 до 180 | св. 180 до 260 | св. 260 до 360 | св. 360 до 500 | св. 500 до 630
Черновое или однократное подрезание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,10
* в кокиль или оболочковые формы | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10
Чистовое подрезание после чернового подрезания. | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,20
Шлифование после чистового подрезания | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.