Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Внешние пов-ти вращения Торцовые пов-ти Поверхности бобышек и приливов

### Диски. Поверхности бобышек и приливов

Cпособ обработки | Припуск на сторону при наибольшем размере обрабатываемой поверхности
до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120
Цекование, черновое фрезерование, строгание или подрезание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75
* в кокиль или оболочковые формы | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45
Чистовое фрезерование, строгание или подрезание после чернового фрезерования, строгания или подрезания | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.