Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

### Обозначения :

- e - эксцентриситет наружной поверхности относительно отверстия

- - допуск на диаметр отверстия

- - допуск на диаметр пальца (оправки)

- - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец

- H3 - размер от обрабатываемой поверхности до оси наружной поверхности

- H4 - размер от обрабатываемой поверхности до оси отверстия

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
13. .Базирование на оправку Обработка плоской поверхности или паза [ назад ]
| H1, H2 | = 0,5TD + 2e
H3 | = 2e
H4 | = 0
14. ... на палец (оправку) с зазором; торец заготовки неперпендикулярен оси базового отверстия Обработка плоской поверхности или паза [ назад]
| H1, H2 | = 0,5TD + 2e + + + 2 - 2tg

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.