Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Отверстия в сплошном материале Внешние пов-ти вращения Торцовые пов-ти

### Втулки. Внешние поверхности вращения

Способ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере
до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120
Черновое или однократное обтачивание после литья:
* в песчаные формы (в землю) | 1,70 | 1,80 | 2,00
* центробежного | 1,30 | 1,40 | 1,60
* в кокиль или оболочковые формы | 0,80 | 0,90 | 1,00
* по выплавляемым моделям | 0,50 | 0,60 | 0,70
* под давлением | 0,30 | 0,40 | 0,50
Чистовое обтачиванис или предварительное шлифование после чернового обтачивания | 0,20 | 0,30 | 0,40
Чистовое шлифование после предварительного шлифования или шлифование после однократного обтачивания | 0,10 | 0,15 | 0,20

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.