Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Литые отверстия Внешние поверхности вращения Торцовые поверхности

### Барабаны. Литые отверстия

Способ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере
до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до.120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 260
Черновое растачивание или зенкерование после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 2,70 | 2.80 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20
* центробежного | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 3,00
* в кокиль или оболочковые формы | 1,30 | 1,40 | 1,50 |  |  |
Чистовое растачивание или протягивание после чернового растачивания | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60
Протягивание, тонкое растачивание, нормальное развертывание или шлифование после чистового растачивания | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,50
Чистовое шлифование после предварительного шлифования | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20
Точное развертывание после нормального | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,15
Притирка после точного развертывания | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.