Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдерживае- мый размер | Погрешность базирования
9 Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при сверлении отверстий по кондуктору, при 2=180, и зажиме призмой
| h | = 0,5TD при любом h
10 Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при сверлении отв-й по кондуктору, при использовании самоцентрирующихся призм
| e | e - эксцентриситет оси отверстий относительно наружной поверхности е = 0

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.