Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

### Обозначения :

- - допуск на диаметр отверстия

- - допуск на диаметр пальца

- d - допуск на диаметр центрового гнезда

- - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец

- - половина угла центрового гнезда

- Ц - погрешность глубины центрового гнезда (посадка центра) [* см Таблицу ниже ]

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
17. Базирование : по центровым гнездам; жесткий передний центр [ назад]
| L1 | = + Ц
L2, L3 | Ц = / tg
L4 | = 0
18. Базирование : по центровым гнездам; плавающий передний центр [ назад]
| L1 | =
L2, L3, L4 | = 0
19. Базирование : по двум отверстиям на пальцах [ назад] Обработка верхней поверхности
| h1 | = 2+ +
h2 | = (2+ + )(2l1+l)/l

### Посадка центров при угле центра 2 = 60° [ вверх ]

Наибольший диаметр центрового гнезда, мм | 1; 2; 2,5 | 4; 5; 6 | 7,5; 10 | 12,5; 15 | 20; 30
Ц, мм | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.