Методические указания Введение

##### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

##### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

##### "Кемеровский государственный университет" (КемГУ)

#####

Оглавление | Продолжение

## Введение

Курсовая работа по дисциплине «Технология машиностроения» имеет целью закрепить и углубить теоретические знания студентов в области технологии производства машин, а также научить их использовать полученные знания для самостоятельного решения технологических задач.

Курсовая работа является завершающим этапом изучения таких дисциплин как «Технология конструкционных материалов»,«Метрология и стандартизация», «Технология машиностроения», «Материаловедение» и др. На основе знаний, полученных при изучении этих дисциплин студент должен разработать технологический процесс изготовления типовой детали из числа обычно применяющихся в машиностроении вообще, и в пищевом и холодильном машиностроении в частности.

В процессе проектирования студент должен уметь пользоваться ГОСТами, различной нормативной и справочной литературой.

Функцией преподавателя – консультанта является направление самостоятельной работы студента, решающего поставленную задачу на основе полученных знаний.

ВНИМАНИЕ !! практически во всех справочных таблицах шероховатость и точность даны по старым ГОСТам, для сопоставления старых и новых (действующих) обозначений Вам понадобиться справочник по ВСТИ (например, "Допуски и посадки" под ред.Мягкова)

## 1. Содержание задания и исходные данные для проектирования.

Заданием на курсовую работу является проектирование технологического процесса механической обработки какой-либо детали пищевого или холодильного оборудования в условиях серийного производства. Исходными данными для проектирования технологического процесса являются рабочий чертеж деталей и годовая программа выпуска деталей.

При выполнении курсовой работы рабочий чертеж деталей берется из атласа заданий к курсовой работе. Номер чертежа (или сам чертеж) выдается преподавателем.

При выполнении технологической части дипломного проекта рабочий чертеж деталей выбирается из технической документации пищевой или холодильной машины, разрабатываемой (модернизируемой) студентом в ходе дипломного проектирования. Годовая программа выпуска изделий задается преподавателем.

Предварительное ознакомление студента с обработкой детали, указанной в задании, может быть обеспечена в период технологической (для курсовой работы) или конструкторско-технологической (для технологической части дипломного проекта) практик.

## 2. Содержание и объем курсовой работы (технологической части дипломного проекта)

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку (РПЗ), комплект технологической документации и графическую часть.

###

2.1. Расчетно – пояснительная записка.

О

риентированный объем РПЗ – 20 … 30 рукописных страниц формата А4 (210 х 297 мм). РПЗ пишется от руки чернилами или пастой на одной стороне листа. Текст оформляется в соответствие с требованиями ЕСКД (ГОСТ 2.105 – 79), листы нумеруются и брошюруются в обложку. Первый лист является титульным.

Содержание записки должно быть кратким, без излишних повторений. При заимствовании формул, данных таблиц, рекомендаций и т.п. необходимо производить ссылки путем указания в квадратных скобках номера источника из списка используемой литературы, например: [1].

Список использованной литературы должен содержать фамилию и инициалы автора, название книги (статьи, ГОСТа), место издания, издательство и год издания, например:

    1. Аксеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1975.

Оглавление помещается в конце РПЗ за списком литературы.

В РПЗ приводятся все необходимые рисунки, таблицы, расчетные формулы с расшифровкой, все расчеты приводятся применительно к 4 –м оригинальным операциям механической обработки

###

Структура РПЗ.

- титульный лист

- служебное назначение детали

- анализ ее конструкции и технологичность

- выбор заготовки

- выбор технологического маршрута обработки

- определение баз

- расчет припусков на обработку

- расчет и назначение режимов резания

- определение норм времени

- список использованной литературы

- оглавление.

###

Технологическая документация.

Технологический процесс механической обработки детали оформляется в виде отдельного приложения, включающего в себя:

> - титульный лист (ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2)

> - рабочий чертеж детали, на которую проектируется технологический процесс

> - маршрутную карту ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и Форма 1б -продолжение

> - операционные карты ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 и Форма 2а-продолжение на 4 оригинальные операции

> - карты эскизов на операции (ГОСТ 3.1105-84 Форма 7)

Заполнение технологических карт допускается карандашом, чернилами, пастой, тушью.

Общие правила заполнения технологических бланков определены в ГОСТ 3.1104-81, некоторые положения которого приведены здесь. Правила записи операций и переходов - смотрите ГОСТ 3.1702-79, а также выдержки из него, приведенные на этой странице.

Бланки технологической документации для загрузки на свой компьютер см.здесь.

### Графическая часть.

Графическая часть курсовой работы (технологической части дипломного проекта) включает в себя схемы технологических наладок, а также рабочие чертежи детали и заготовки. Рабочие чертежи детали и заготовки выполняются в соответствие с требованиями ЕСКД «Общие правила выполнения чертежей» и подшиваются:

> рабочий чертеж детали – после титульного листа технологического процесса;

> рабочий чертеж заготовки – в расчетно-пояснительную записку после раздела «Расчет припусков на обработку».

Схемы технологических наладок на 4 оригинальные операции механической обработки детали, расчеты для которых производились в РПЗ, выполняются на листе формата А1 (840 х 594 мм). Лист имеет одну основную надпись: «Схемы технологических наладок». Каждая наладка имеет свое заглавие, в котором указывается номер операции по маршрутной карте, наименование операции, полное наименование и модель станка, например:

> 10. Токарно-винторезная операция. Токарно-винторезный станок мод. 1К62.

На каждой наладке деталь изображается в том виде, который она приобретает после выполнения данной операции. Поверхности детали, отрабатываемые на данной операции, выделяются толстыми (1…1,5 мм) линиями. Все режущие инструменты изображаются в конечном рабочем положении. На детали указываются операционные размеры с отклонениями и шероховатость, отработанных на данной операции поверхностей. Кроме того, на наладке изображаются элементы зажимного приспособления, непосредственно контактируемые с обрабатываемой деталью. На каждой наладке указываются направления главного движения и движения подач, необходимые для обработки указанных поверхностей. Технологические наладки могут вычерчиваться не в масштабе, но с соблюдение пропорций определенных элементов click - так как этот раздел имеет очень большой объем, здесь он не приводится - слишком много дискет надо

Схемы наладок могут выполняться карандашом либо тушью. Возле каждой наладки на свободном месте листа размещаются таблицы технологических данных по операциям. В таблице указываются следующие технологические параметры процесса резания по всем переходам данной операции: V, S, t, n, T0, Тв.

Единицы измерений указываются в общепринятой в технологии машиностроения схеме.

Оглавление | Продолжение

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.