Припуски на мехобработку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Припуски на обработку

### Поковки из цветных сплавов, изготовляемые на молотах и прессах

Наибольший габаритный размер поковки в мм. | Припуск на сторону в мм при классе чистоты (см. ) по ГОСТу 2789-59
3 | 6 | 8
До 100 | 1,25 | 1,75 | 2,00
Св. 100 до 160 | 1,50 | 2,00 | 2,25
Св. 160 до 250 | 1,75 | 2,25 | 2,50
Св. 250 до 360 | 2,00 | 2,50 | 2,75
Св. 360 до 500 | 2,25 | 2,75 | 3,00
Св. 500 до 630 | 2,50 | 3,00 | 3,25
() Относится к обработанной поверхности

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.