Точность формы при обработке отверстий

## Таблицы точности обработки

###

### Точность формы при обработке отверстий

### (протягивание)

Точноcть размера

Допуски формы, мкм, на размер обработки при номинальных диаметрах отверстий, мм
| IT | Rz/a | H | Ст | св. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| мкм | мкм |  | до | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 360 | 500

#### Протягивание

Черновое литого или прошитого отверстия | 4 | 8 | 25-15 | VIII |  | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | - | -
3a | 8 | 25-15 | VII | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | - | -
Чистовое после чернового или после сверления | 3 | 8-7 | 10-5 | VII | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | - | -
2a | 8-7 | 10-5 | VII | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | - | -
2 | 8-7 | 10-5 | VI | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | -

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.