Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Плоскости Литые отверстия Торцовые поверхности

Литые окна Поверхности бобышек, платиков, приливов

### Корпусные детали. Торцовые поверхности

Способ обработки | Припуск на торец, мм, при диаметре обрабатываемой поверхности
до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св.80 до 120 | св. 120 до 180
Черновое или однократное подрезание после литья :
* в песчаные формы (в землю) | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00
* в кокиль, оболочковые формы | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,65
* по выплавляемым моделям | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,55
* под давлением | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45
Чистовое подрезание после чернового | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,23
Шлифование после чистового подрезания | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.