Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Припуски на переход при обработке плоскостей

###

Черновая и однократная обработка лезвийным инструментом после литья
Обработка лезвийным инструментом | Шлифование

### Черновая и однократная обработка лезвийным инструментом

Обработка после литья : | Припуск на сторону при max размере обрабатываемой поверхности (в мм)
£ 50 | > 50 £ 120 | > 120 £ 260 | > 260 £ 500 | > 500 £ 800 | > 800 £ 1250 | > 1250 £ 2000 | > 2000 £ 3150
в песчаную форму I класс точности | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 7,0 | 10,0
в песчаную форму II класс точности | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4,6 | 7,1 | 11,0
в постоянную форму (в кокиль) | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 7,0
в оболочковую форму | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | - | -
по выплавляемой модели | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | - | - | - | -

### Обработка лезвийным инструментом

Способ обработки плоскости | Припуск на сторону при max размере обрабатываемой поверхности (в мм)
£ 50 | > 50 £ 120 | > 120 £ 260 | > 260 £ 500 | > 500 £ 800 | £ 800 £ 1250 | £ 1250 £ 2000 | > 2000 £ 3150
Получистовая после черновой | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,65
Чистовая после получистовой | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20

### Шлифование

Способ обработки плоскости | Припуск на сторону при max размере обрабатываемой поверхности (в мм)
£ 50 | > 50 £ 120 | > 120 £ 260 | > 260 £ 500 | > 500 £ 800 | > 800 £ 1250 | > 1250 £ 2000 | > 2000 £ 3150
Предварит.(однократное) после чистовой обработки лезвийным инструментом | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08
Чистовое после предварительного | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2019 КемГУ . All rights reserved.