Припуски на мехобработку

## Припуски на обработку

### Припуски на обработку торцов

###

Припуск на наибольшем размере торца, мм
Длина детали, мм | Шлифование после черновой подрезки | Чистовая подрезка после черновой
до 30 | св. 30 до 120 | св. 120 до 260 | до 120 | св. 120 до 260
до 10 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,3
св. 10 до 18 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,3
св. 18 до 50 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,3
св. 50 до 80 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 0,4
св. 80 до 120 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 0,5
св.120 до 260 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,5

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.