Кафедра Технологии Металлов

##### Методические указания для выполнения курсовой работыи технологической части дипломного проекта для студентов

##### специальностей 170600, 271300, 811700 всех форм обучения

<<Вернуться назад | [ Закрыть окно] | Справочные материалы

### Длина провода, врезания и перебега режущего инструмента при сверлении, зенкеровании, развёртывании и нарезании резьбы, мм

Метод обработки деталей | Длина подвода, врезания и перебега инструмента диаметром D,мм
2,5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80
Обработка сквозных отверстей свёрлами: с нормальной заточкой | 2,0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | -
с двойной заточкой | - | - | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | - | - | -
Сверление глухих отверстий | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | - | - | -
Зенкерование отверстий: сквозных | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8
то же, глухих | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Обработка сквозных отверстий развёртками с углом заборного конуса: 15° (обработка стали) | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28
То же, с углом заборного конуса : 5° (обработка чугуна) | - | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34
Развёртками глухих отверстий | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5

<<Вернуться назад | [ Закрыть окно]

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.