Базирование по цилиндру и плоскости

## Погрешность базирования заготовок

###

СХЕМА УСТАНОВКИ | Выдержива- емый размер | Погрешность базирования
3. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза при = 90
| H1 | = 0,5TD ( 1/sin - 1)
H2 | = 0,5TD ( 1/sin + 1)
H3 | = 0,5TD ( 1/sin - 1)
4. Базирование : по наружной цилиндрической поверхности [ назад] В призме при обработке плоской пов-ти или паза при = 0
| H1 | = 0,5TD
H2 | = 0,5TD
H3 | = 0

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.