Припуски на мехобработку

### Припуски на обработку деталей из цветных металлов и сплавов

Отверстия в сплошном материале Внешние пов-ти вращения Торцовые пов-ти

### Втулки. Отверстия в сплошном материале

Способ обработки | Припуск на диаметр при номинальном размере отверстия
до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 80
Растачивание или зенкерование после сверления | 0,80 | 1,00 | 1,10
Развертывание или предварительное шлифование после растачивания или зенкерования | 0,20 | 0,25 | 0,30
Чистовое шлифование после предварительного шлифования; протягивание или точное развертывание после нормального развертывания | 0,12 | 0,14 | 0,18
Тонкое развертывание или растачивание после протягивания или развертывания | 0,10 | 0,12 | 0,14
Хонингование после точного развертывания или чистового растачивания | 0,008 | 0,012 | 0,015
Притирка после тонкого развертывания или тонкого растачивания | 0,006 | 0,007 | 0,008
Увод оси отверстия после сверления и начальное смещение оси не должны превышать следующих величин : | Диаметр отверстия в мм
до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 80
Увод оси отверстия в мкм на 1 мм длины | 1,30 | 0,8 | 0,5
Начальное смещение оси отверстия в мкм | 20 | 27 | 35

Примечание : Погрешность установки втулки в патроне при растачивании или зенкеровании не должна превышать в радиальном направлении 0,3 мм.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.